**ПАМЯТКА**

**населению по безопасному обращению с газом в быту**

При использовании в быту природного газа НЕОБХОДИМО:

* Пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в эксплуатационной организации газового хозяйства, знать и соблюдать инструкции по эксплуатации газовых приборов.
* Следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания в дымоход.
* Перед пользованием газифицированной печью проверять, открыт ли полностью шибер.
* Периодически очищать «карман» дымохода.
* По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и перед ними, а при размещении баллонов внутри кухонь — дополнительно закрыть вентили у баллонов.
* При неисправности газового оборудования вызвать работников газового хозяйства.
* При внезапном прекращении подачи газа закрыть немедленно краны горелок газовых приборов и сообщить в газовую службу по телефону 04.
* При появлении в квартире запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, организовать проветривание помещения, для чего открыть окна, форточки, двери, вызвать аварийную службу по телефону 04 (вне загазованного помещения). Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрическими звонками.
* Перед входом в подвалы и погреба до включения света и зажигания огня убедиться в отсутствии запаха газа.
* Обеспечивать свободный доступ работникам газового хозяйства к месту установки сжиженного газа в день доставки.
* Ставить в известность представителей газового хозяйства при выезде из квартиры на срок более одного месяца.

При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во дворе, на

улице:

* Сообщить окружающим о мерах предосторожности.
* Сообщить в газовую службу по телефону 04 из незагазованного места.
* Припять меры к удалению людей из загазованной среды, предотвращению включения — выключения электроосвещения, появлению открытого огня и искры.
* До прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения.
* Для осмотра и ремонта газопроводов и газового оборудования допускать в квартиру работников газового хозяйства по предъявлению ими служебных удостоверений в любое время суток.

Владельцы квартир на праве личной собственности должны своевременно заключать договоры на техническое обслуживание газового оборудования и проверку дымоходов, вентиляционных каналов.

Периодичность и объёмы планового технического обслуживания внутри домового газового оборудования определены «Порядком содержания и ремонта внутридомового газового оборудования в РФ», утверждённым Приказом Министра регионального развития РФ №? 239 от 26.06.2009, а I л к же отраслевым стандартом ОСТ 153-39.3-051-2003. Техническое обслуживание газового оборудования и газопроводов административных и общественных зданий должно производиться организацией, имеющей соответствующую лицензию.

Вентиляционные и дымоотводящие системы должны проходить периодические проверки:

* перед отопительным сезоном — дымоходы сезонно работающих газовых приборов и аппаратов;
* не реже 1 раза в 12 месяцев — дымоходы кирпичные, асбестоцементные, гончарные, из специальных блоков жаростойкого бетона, а также вентиляционные каналы;
* в зимнее время не реже одного раза в месяц, а в районах северной строительно-климатической зоны не реже двух раз в месяц должны проверяться оголовки с целью недопущения их обмерзания и закупорки.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

* Производить самовольную газификацию дома (квартиры), перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры.
* Осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями.
* Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство дымовых и вентиляционных систем, заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов.
* Отключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре и газовых баллонах, особенно при обнаружении утечки газа.
* Пользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатурки (трещины) газифицированных печей и дымоходов.
* Пользоваться отопительными печами с духовыми шкафами и открытыми конфорками для приготовления пищи.
* Самовольно устанавливать дополнительные шиберы в дымоходах и на дымоотводящих трубах от водонагревателей.
* Пользоваться газом после истечения срока действия акта о проверке и чистке дымовых и вентиляционных каналов.
* Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзи иных решетках, решетках вентиляционных каналов, при отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах.
* Оставлять работающие газовые приборы без присмотра, кроме рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику.
* Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц. не контролирующих свои действия и не знающих п ра вил пользования этими приборами.
* Использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться газовыми плитами для отопления помещений.
* Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.
* Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (для этого используется мыльная эмульсия или специальные приборы).
* Хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженными газами баллоны. Самовольно без специального инструктажа производить замену порожних баллонов на заполненные газом и подключать их.
* Иметь в газифицированном помещении более одного баллона вместимостью 50 (55) л или двух баллонов 27 л (один из них запасной).
* Располагать баллоны против топочных дверок печей на расстоянии менее 2м от них.
* Допускать порчу газового оборудования и хищения газа.

Липа, нарушившие «Правила пользования газом в быту», несут

ответственность в соответствии со ст, 7,19. Кодекса РФ об

административных правонарушениях и Уголовным кодексом РФ.